| 1 | 2 | 3 | 4
--- | --- | --- | --- | ---
2 |  |  |  | Diameters\n(In)
4 | 1) Component\n1\n1 X 1 HOOKUP |  |  |
6 | a) Conductor\n24\n(7/32) AWG Tinned Copper |  |  | 0.024
8 | b)\nInsulation\n0.016" Wall, Nom. PVC |  |  | 0.056+/-\n0.002
10 |  | (1) Print | ALPHA WIRE\nE163869-* RU AWM STYLES\n1569\n105C\nOR 1007\n80C 300V VW-1\nIEC 60332-2\n24 AWG\nOR CRU TR-64\n90C FT1 CE ROHS\n{0}\n* = Factory Code |
12 |  | (2) Color(s) | WHITE, BLACK, GREEN,\nYELLOW, BLUE, BROWN, ORANGE\nSLATE, VIOLET, WHITE/BLACK, WHITE/RED |
13 |  |  | WHITE/GREEN, WHITE/YELLOW, WHITE/BLUE\nWHITE/BROWN, WHITE/ORANGE, WHITE/SLATE\nWHITE/VIOLET, GREEN/YELLOW,\nPINK, DK. BLUE |
14 |  |  | BROWN/BLACK, WHITE/PINK, BROWN/GREEN, BROWN/BLUE |
15 |  |  | RED |